**ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ADMIN SD-100 ΜΕ ΑΑΔΕ**

**Α. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**

1. **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** (κωδικός 333333).
2. **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**
3. **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
4. **ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΓΠΣ** και επιλέγουμε **1=LAN.**
5. **ΩΡΑ ΑΠΟ SERVER 1=NAI**
6. Βάζουμε **IP πχ:192.168.001.020**

**SUBNET MASK πχ. 255.255.255.000**

**DEFAULT GETWAY πχ. 192.168.001.001**

**Β. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΓΠΣ/ΤΕΧ - ΚΩΔΙΚΟΣ/ΚΛΕΙΔΙ AES**

1. **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** (κωδικός 333333).
2. **ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ**
3. **ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΓΠΣ/ΤΕΧ**

Βάζουμε **URL : http://tam.gsis.gr/eafdss/myweb/websend.ph**

1. **ΚΩΔΙΚΟΣ/ΚΛΕΙΔΙ AES**

Πληκτρολογούμε τα 64 ψηφία του κλειδιού AES όπου

00 = A

.(τελεία) = B

TMHMA 1/6 = C

TMHMA 2/7 = D

TMHMA 3/8 = E

TMHMA 4/9 = F

ή στέλνουμε το κλειδί AES από το PC.

1. **ΤΕΛ. ΜΕΤ.\_S.TXT:** Εισάγουμε το Ζ από το οποίο θέλουμε να αρχίσει να στέλνει η ταμειακή.

**π.χ.** Αν μετά την αναβάθμιση το Ζ που εκδώσαμε είναι το 1050 βάζουμε ΤΕΛ.ΜΕΤ.\_S.TXT:1050