**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!**

**ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ**

**1.**Παίρνουμε Ζ.

**2.**Αντιγράφουμε σε μια κενή SD κάρτα το αρχείο AQ\_Admin.bin.

**3.**Ανοίγουμε τη ταμειακή κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα **1** και **ΤΜΗΜΑ1**.

**4.**Ζητά κωδικό , βάζουμε **471147**.

**5.**Ακολουθεί η διαδικασία αναβάθμισης με δύο μπάρες να γεμίζουν και στο τέλος με την επιτυχή ολοκλήρωση βγάζει στη μέση της οθόνης **νννννννννν**.

**6.**Σβηνούμε και ανοίγουμε τη ταμειακή. Εμφανίζεται το μήνυμα **ΑΛΛΑΓΗ FW**

και στη συνέχεια **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ…** και ζητάει κωδικό.

**7.**Εισάγουμε τον κωδικό που μας έχει δοθεί για την συγκεκριμένη ταμειακή και

πατάμε **ΜΕΤΡΗΤΑ.** Η διαδικασία ολοκληρώνεται και εκτυπώνεται η βλάβη CMOS

και η επέμβαση τεχνικού.

**8.**Σβήνουμε την ταμειακή και αλλάζουμε την εξωτερική SD κάρτα του προγράμματος , με την εξωτερική κάρτα της ταμειακής.

**9.**Βγάζουμε απόδειξη και βλέπουμε αν τυπώνεται το QR code.

**10.**Παίρνουμε Ζ και παρατηρούμε τα ποσά σε σχέση με αυτό που πήραμε πριν την αναβάθμιση. Βλέπουμε ότι έχει καταχωρηθεί η βλάβη CMOS και η επέμβαση τεχνικού και γράφουμε το βιβλίο συντήρησης.

**11.**Στο κεντρικό μενού έχει προστεθεί η επιλογή **ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**. Τα επιλέγουμε και βλέπουμε την εκτύπωση όπου φαίνεται η έκδοση του λογισμικού και η ημερομηνία έκδοσης.